**5-21-09/D Vázaný způsob výstavby – historická bloková dlažba**

**Anotace:** Směrnice WTA 5-21 "Tmelená dlažba - historická dlažba" popisuje základní principy, konstrukční metody a požadavky na provádění lepené dlažby pro motorovou dopravu. Lepená dlažba se v podstatě skládá z kompletně lepené vozovky včetně lože a spárování. Pečlivé provedení a správný výběr vhodných materiálů jsou zásadní pro trvanlivost těchto povrchů. Tato směrnice proto obsahuje četné údaje, doporučení a pravidla pro zpracování a provedení spolu s příslušnými požadavky na kvalitu. Ty vycházejí z dlouhodobých zkušeností výrobců, uživatelů a odhadců škod a byly sestaveny empiricky.

**Klíčová slova:** výstavba komunikací, silniční dlažba, bloková dlažba, dlažební kostky, dlažební kostky, lepená dlažba, vázaná dlažba, ložní malta, spárovací malta, propustnost