**5-20-09/D Injektáž gelem**

**Anotace:** Tato směrnice WTA se zabývá dodatečným utěsněním budov proti tlakové vodě pomocí injektáží. Je určena pro přípraváře, pracovní týmy a dozory. Tato směrnice WTA popisuje minimální požadavky na diagnostiku budovy a rozsah plánování nezbytný pro dosažení úspěšného utěsnění. Jsou popsány způsoby působení a specifikace zpracování jednotlivých spárovacích hmot. Dále jsou popsány minimální požadavky na kvalifikaci osob provádějících práci a kontrolu kvality.

**Klíčová slova**: sanační opatření, injektážní materiály, metody injektáže, tlaková injektáž, zajištění kvality, injektáž akrylátového gelu, tlaková voda